|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| OBIECTIV: “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE" din Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-5025„Achizitie dotari pentru atelierele de practica IPT (materiale si echipamente de specialitate) din 6 (sase) unitati de invatamant IPT”, din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita |  |

 |  |

 |  |

**Dotari ateliere de practica din unitati de invatamant IPT cu materiale si echipamente de specialitate de tip ELETROCASNIC pentru COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”**

**FIŞA TEHNICĂ**

**(1 – 14)**

**ATELIER SALON DE SERVIRE, BUCĂTĂRIE, COFETĂRIE-PATISERIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT | Specificaţii tehnice impuse prinCaietul de sarcini | Nr. buc. | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| Fisa Tehnica nr. 1 | Plita cu gaz incorporabila – din inox, cu 4 arzatoare, cu aprindere electrica, dispozitiv de siguranta, gratare din fonta, lungime 60 cm, latime 60 cm | 4 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 2 | Cuptoapre electrice incorporabile - capacitate 65 l, 7 programe, cu convectie, grill, material inox antiamprenta, autocuratare catalitică, clasa A | 4 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 3 | Mașină de curățat rădăcinoaseAlimentare: 230 V - 50 Hz (monofase) sau 400 V - 50 Hz (trifase)Putere: 0,55 Kwatt (1,20 Hp)Turatie: 320 rpmProductie orara : 300 Kg/hTimp ciclu de curatare: 120-150 secIncarcare maxima cartofi: 10 KgTemperatura apa : 5/20 °CConectare la apa: 3/4 inchEvacuare laterala: Ø 50 mm (optional)Evacuare inferioara: Ø 40Greutate neta: 40,0 KgDimensiuni: 530x660x850 mmStructura din otel inoxidabil AISI 304Capac de incarcare din plastic transparent noncasabil (optional inox)Filtru de evacuare standard cu sertar | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 4 | Mașină electrică de tocat carne Putere: 3000WMaterial cuțite: inoxMaterial carcasă: aluminiuCapacitate tocare: 2.5 kg/minutDimensiuni (L x l x H): 47 x 20 x 41 cmGreutate: 6,8 kgLungime cablu: 1,20 m | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 5 | MixerPutere 1500 W, cu bol din inox de 10 lFunctii: framantare, amestecare, mixare ouaSistem anti-alunecareProtectie impotriva supraincalziriiMiscare elipticaContinut: 1 x Carlig, 1 x Tel, 1 x Paleta amestecareLungime 430 mm, latime 270 mm, inatltime 400 mm, lungime cablu 1000 mm, greutate 6,4 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 6 | MalaxorPutere 0,75 kW, tensiune alimentare 230 V, capacitate 22 l, functie framantareMaterial inox, contine bol rotativ (culoare alba)Lungime 385 mm, latime 670 mm, inatltime 725 mm, greutate 65 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 7 | Friteuza electrica profesională Putere 3000 W, capacitate ulei 4 l.Material carcasa :inox, functii de siguranta: indicator luminos, termostat 0-190 grade C, geam transparent, culoare negru | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 8 | Cuptor cu microunde Capacitate 20 l, Putere 800 W, culoare albPrograme predefinite: dezghetare, incalzireTrepte putere: 5Panou de comanda digital, deschidere usa stangaFunctii: Timer, Iluminare interioara, Semnal sonor la finalizarea programului, Afisare ceas, Auto cook Latime 43.9 cm, adancime 35.6 cm, inaltime 25.8 cm, greutate 11 Kg, diametru platou rotativ 25.5 cm | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 9 | FrigiderMaterial inox, volum 372 l, putere 150 WDeschidere usa dreapta, tehnologie 6th Sense, Fresh Box+, Less FrostNumar compresoare: 1, sistem racire static, numar rafturi frigider: 5, material rafturi: sticla, sistem de dezghetare automat, numar compartimente: 3, capacitate inghet/24h – 5 kgFunctii: Iluminare LED, Racire rapida, Maner integratLatime 59.5 cm, adancime 65.5 cm, inatltime 201.3 cm, lungime cablu 160 cm, greutate 70 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 10 | CongelatorMaterial inox, volum 404 l, H=191,2 cmTip display: touchscreen, deschidere usa dreaptaNivel zgomot 38 dB, sistem racire No Frost, 8 compartimenteFunctii: Rafturi ajustabile, Certificare TUV, Materiale neinflamabile, Display controlLatime 70 cm, adancime 76,8 cm, inatltime 191,2 cm  | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 11 | Mașină de spălat vase Culoare argintiu, capacitate incarcare 16 seturi, 5 trepte temperatura, 2 cosuriPanou de comanda electronic integratTip programe: Delicat, Economic, Auto, Intensiv, RapidFunctii: Protectie impotriva inundatiilor, Sistem economisire energie electricaIndicator sare, Indicator extra clatire, Asistare dozaj detergent, Cos pentru tacamuri, Blocare control panouClasa C, nivel zgomot 42 dB, consum energie/100 spalari 77 kWh, consum de apa/ciclu de spalare 9,5 lInaltime 85 cm, latime 60 cm, adancime 60 cm, greutate 52, 1 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 12 | FeliatorMaterial inox, putere 154 W, 290 RPM, prevăzut cu sistem de autoascuțireSursa de alimentare: 220-240V 50/60 HzLama otel inoxidabil, eeglare line grosime feliere in intervalul 0-15 mmGhidaj detasabil cu incuietoareProtectie pentru a preveni pornirea accidentala a dispozitivuluiPicioare din cauciuc antiderapanteDimensiuni: 52 X 47 X 38 cm | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 13 | Strocător fructePutere 240W, capacitate recipient 400 mlSita inclusa, protectie supraincalzire, utilizare fructe si legumeTrepte de viteza: 4, lungime cablu 1m, greutate 2,5 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 14 | Robot de bucătărie profesionalMaterial oțel inoxidabil, putere 1000 W, capacitate 3,9 l , 7 viteze, cu accesoriiFunctii: Blender, Tocare, Framantare, Mixare | 1 |  |  |

Municipiul Targoviste,