|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | OBIECTIV: “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE" din Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-5025  „Achizitie dotari pentru atelierele de practica IPT (materiale si echipamente de specialitate) din 6 (sase) unitati de invatamant IPT”, din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita |  | |  | |  |

**Dotari ateliere de practica din unitati de invatamant IPT cu materiale si echipamente de specialitate de tip ELETROCASNIC pentru COLEGIUL ECONOMIC „ION GHICA”**

**FIŞA TEHNICĂ**

**(1 – 14)**

**ATELIER SALON DE SERVIRE, BUCĂTĂRIE, COFETĂRIE-PATISERIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT | Specificaţii tehnice impuse prin  Caietul de sarcini | Nr. buc. | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| Fisa Tehnica nr. 1 | Plita cu gaz incorporabila – din inox, cu 4 arzatoare, cu aprindere electrica, dispozitiv de siguranta, gratare din fonta, lungime 60 cm, latime 60 cm | 4 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 2 | Cuptoapre electrice incorporabile - capacitate 65 l, 7 programe, cu convectie, grill, material inox antiamprenta, autocuratare catalitică, clasa A | 4 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 3 | Mașină de curățat rădăcinoase  Alimentare: 230 V - 50 Hz (monofase) sau 400 V - 50 Hz (trifase)  Putere: 0,55 Kwatt (1,20 Hp)  Turatie: 320 rpm  Productie orara : 300 Kg/h  Timp ciclu de curatare: 120-150 sec  Incarcare maxima cartofi: 10 Kg  Temperatura apa : 5/20 °C  Conectare la apa: 3/4 inch  Evacuare laterala: Ø 50 mm (optional)  Evacuare inferioara: Ø 40  Greutate neta: 40,0 Kg  Dimensiuni: 530x660x850 mm  Structura din otel inoxidabil AISI 304  Capac de incarcare din plastic transparent noncasabil (optional inox)  Filtru de evacuare standard cu sertar | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 4 | Mașină electrică de tocat carne  Putere: 3000W  Material cuțite: inox  Material carcasă: aluminiu  Capacitate tocare: 2.5 kg/minut  Dimensiuni (L x l x H): 47 x 20 x 41 cm  Greutate: 6,8 kg  Lungime cablu: 1,20 m | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 5 | Mixer  Putere 1500 W, cu bol din inox de 10 l  Functii: framantare, amestecare, mixare oua  Sistem anti-alunecare  Protectie impotriva supraincalzirii  Miscare eliptica  Continut: 1 x Carlig, 1 x Tel, 1 x Paleta amestecare  Lungime 430 mm, latime 270 mm, inatltime 400 mm, lungime cablu 1000 mm, greutate 6,4 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 6 | Malaxor  Putere 0,75 kW, tensiune alimentare 230 V, capacitate 22 l, functie framantare  Material inox, contine bol rotativ (culoare alba)  Lungime 385 mm, latime 670 mm, inatltime 725 mm, greutate 65 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 7 | Friteuza electrica profesională  Putere 3000 W, capacitate ulei 4 l.  Material carcasa :inox, functii de siguranta: indicator luminos,  termostat 0-190 grade C, geam transparent, culoare negru | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 8 | Cuptor cu microunde  Capacitate 20 l, Putere 800 W, culoare alb  Programe predefinite: dezghetare, incalzire  Trepte putere: 5  Panou de comanda digital, deschidere usa stanga  Functii: Timer, Iluminare interioara, Semnal sonor la finalizarea programului, Afisare ceas, Auto cook  Latime 43.9 cm, adancime 35.6 cm, inaltime 25.8 cm, greutate 11 Kg, diametru platou rotativ 25.5 cm | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 9 | Frigider  Material inox, volum 372 l, putere 150 W  Deschidere usa dreapta, tehnologie 6th Sense, Fresh Box+, Less Frost  Numar compresoare: 1, sistem racire static, numar rafturi frigider: 5, material rafturi: sticla, sistem de dezghetare automat, numar compartimente: 3, capacitate inghet/24h – 5 kg  Functii: Iluminare LED, Racire rapida, Maner integrat  Latime 59.5 cm, adancime 65.5 cm, inatltime 201.3 cm, lungime cablu 160 cm, greutate 70 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 10 | Congelator  Material inox, volum 404 l, H=191,2 cm  Tip display: touchscreen, deschidere usa dreapta  Nivel zgomot 38 dB, sistem racire No Frost, 8 compartimente  Functii: Rafturi ajustabile, Certificare TUV, Materiale neinflamabile, Display control  Latime 70 cm, adancime 76,8 cm, inatltime 191,2 cm | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 11 | Mașină de spălat vase  Culoare argintiu, capacitate incarcare 16 seturi, 5 trepte temperatura, 2 cosuri  Panou de comanda electronic integrat  Tip programe: Delicat, Economic, Auto, Intensiv, Rapid  Functii: Protectie impotriva inundatiilor, Sistem economisire energie electrica  Indicator sare, Indicator extra clatire, Asistare dozaj detergent, Cos pentru tacamuri, Blocare control panou  Clasa C, nivel zgomot 42 dB, consum energie/100 spalari 77 kWh, consum de apa/ciclu de spalare 9,5 l  Inaltime 85 cm, latime 60 cm, adancime 60 cm, greutate 52, 1 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 12 | Feliator  Material inox, putere 154 W, 290 RPM, prevăzut cu sistem de autoascuțire  Sursa de alimentare: 220-240V 50/60 Hz  Lama otel inoxidabil, eeglare line grosime feliere in intervalul 0-15 mm  Ghidaj detasabil cu incuietoare  Protectie pentru a preveni pornirea accidentala a dispozitivului  Picioare din cauciuc antiderapante  Dimensiuni: 52 X 47 X 38 cm | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 13 | Strocător fructe  Putere 240W, capacitate recipient 400 ml  Sita inclusa, protectie supraincalzire, utilizare fructe si legume  Trepte de viteza: 4, lungime cablu 1m, greutate 2,5 kg | 1 |  |  |
| Fisa Tehnica nr. 14 | Robot de bucătărie profesional  Material oțel inoxidabil, putere 1000 W, capacitate 3,9 l , 7 viteze, cu accesorii  Functii: Blender, Tocare, Framantare, Mixare | 1 |  |  |

Municipiul Targoviste,